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[bookmark: _Toc143792669]I. Общие сведения

	Эксплуатация горных выемочных машин при проведении подземных горных и горнокапитальных работ
	
	

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	код



Краткое описание вида профессиональной деятельности

	Управление, техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы горных выемочных машин для добычи полезных ископаемых и проведения горных выработок в подземных условиях 



Группа занятий

	8111
	Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования
	
	

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к области профессиональной деятельности

	18
	Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 

	(код ОПД[endnoteRef:2]) [2:  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).] 


	(наименование области профессиональной деятельности)




Отнесение к видам экономической деятельности:

	05.10.14
	Добыча антрацита подземным способом

	05.10.15
	Добыча коксующегося угля подземным способом

	05.10.16
	Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом

	05.20.12
	Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом
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(код ОКВЭД[endnoteRef:3])                                                     (наименование вида экономической деятельности) [3:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 



[bookmark: _Toc143792670]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	[bookmark: _Hlk143788916]Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	А
	Выполнение работ по механизированной проходке горных выработок и выемке угля
	3
	Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 

	Подготовка горных выемочных машин к работе 
	А/01.3
	3

	
	
	
	
	Механизированная проходка горных выработок
	А/02.3
	3

	
	
	
	
	Механизированная выемка угля
	А/03.3
	3

	В
	Проведение технического обслуживания и ремонта горных выемочных машин 
	4
	Машинист горных выемочных машин 6-го разряда
	Техническое обслуживание
	В/01.4
	4

	
	
	
	
	Ремонт 
	В/02.4
	4
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[bookmark: _Toc143792671]III. Характеристика обобщенных трудовых функций

[bookmark: _Toc143792672]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по механизированной проходке горных выработок и выемке угля
	Код
	А
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Машинист горных выемочных машин 5-го разряда




Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
Среднее профессиональное образование - программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Опыт практической работы
	Не менее одного года практической работы на подземных горных работах  по 4 разряду
Не менее шести месяцев практической работы на подземных горных работах в условиях реального производства



	Особые условия допуска к работе 
	Мужчины[endnoteRef:4] не моложе 18 лет[endnoteRef:5] [4:  Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. N 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный N 55594) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 13 мая 2021 г. N 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный N 64496), от 25 декабря 2024 г. N 724н (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2025 г., регистрационный N 81167), действует до 1 марта 2028 г.]  [5:  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.] 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[endnoteRef:6] [6:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), от 2 октября 2024 г. N 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный N 79994), действует до 1 апреля 2027 г.] 

Наличие III и выше группы по электробезопасности [endnoteRef:7] [7:  Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. N 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный N 68657), от 29 апреля 2025 г. N 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный N 82424), действует до 1 сентября 2031 г.] 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда[endnoteRef:8] [8:  Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации.] 

Прохождение инструктажей по промышленной безопасности и применению средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа [endnoteRef:9] [9:  Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 507 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах" (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61587) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 7 апреля 2022 г. N 109 (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный N 68634), от 23 июня 2022 г. N 195 (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2022 г., регистрационный N 69374), действует до 1 января 2027 г.] 


	Другие характеристики
	



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8111
	Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования

	ЕТКС[endnoteRef:10]  [10:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел "Общие профессии горных и горнокапитальных работ".] 

	§40
	Машинисты горных выемочных машин 5-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:11] [11:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	102147
	Машинисты горных выемочных машин 

	Перечни СПО [endnoteRef:12] [12:  Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. N 336 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный N 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. N 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный N 73797), от 25 сентября 2023 г. N 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный N 75754), от 27 апреля 2024 г. N 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный N 78367), от 7 ноября 2024 г. N 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный N 80517), от 25 марта 2025 г. N 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный N 82008), от 16 сентября 2025 г. N 667 (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2025 г., регистрационный N 83852).] 

	21.01.15
	Электрослесарь подземный



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка горных выемочных машин к работе
	Код
	А/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Проверка состояния кровли, боков, креплений выработки

	
	Проверка состояния кабелей, рукавов высокого давления, труб, шлангов, погрузочных механизмов

	
	Оценка технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин

	
	Осмотр тягового и предохранительного канатов проходческого комбайна или тяговой цепи очистного комплекса

	Необходимые умения
	Производить визуальный осмотр горного массива на предмет трещин и заколов

	
	Оценивать состояние массива на возможность обрушений и деформаций

	
	Выявлять потенциально опасные дефекты состояния кабелей, труб, шлангов, погрузочных материалов: трещины, пористость, инородные включения, коррозийный износ поверхностей, изменение формы, утечки или деформацию материала

	
	Проводить визуальный осмотр повреждений рукавов высокого давления

	
	Проводить комплексную оценку технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин путем визуального, звукового и инструментального контроля

	
	Выявлять отклонения состояний механизмов и узлов горных выемочных машин от заданных параметров

	
	Определять пригодность тягового и предохранительных канатов к дальнейшей эксплуатации

	
	Оценивать внешнее состояние тягового и предохранительных канатов: процесса их движения от начального к конечному положению, диаметр и длину

	Необходимые знания
	Основы горного дела 

	
	Свойства горных пород и их поведение

	
	Устройство и характеристики применяемого электрооборудования, автоматизированного управления

	
	Конструктивные особенности, признаки износа рукавов высокого давления

	
	Устройство, гидравлическую систему  и технические характеристики горных выемочных машин: агрегатов, добычных и проходческих комбайнов, струговых установок, врубных машин, подтяжных домкратов

	
	Устройство заземления

	
	Виды, способы оценки технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин

	
	Причины выхода из строя зубчатых зацеплений и подшипниковых узлов

	
	Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения оценки технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин

	
	Перечень критических дефектов тягового и предохранительных канатов 

	
	Показатели равномерности натяжения тягового и предохранительных канатов

	
	Виды осмотров тягового и предохранительных канатов и перечень инструментов их проведения

	
	Технические характеристики тягового и предохранительного канатов

	
	Устройство крепления тягового и предохранительного канатов

	Другие характеристики
	



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Механизированная проходка горных выработок
	Код
	А/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Управление проходческими комбайнами, механизированными комплексами, в том числе автоматизированными и с программным управлением

	
	Крепление выработок

	
	Предотвращение обрушения выработок

	Необходимые умения
	Обеспечивать соответствие направления проведения горной выработки технической документации

	
	Регулировать направление и скорость работы исполнительного органа в процессе разрушения массива горных пород

	
	Производить разворот, спуск (подъём) и перегон горных выемочных машин

	
	Управлять системой орошения, предохранительными лебёдками и маслостанциями

	
	Управлять ленточным перегружателем, скребковым и ленточным конвейерами при проведении и зачистке горных выработок

	
	Производить разрушение массива горных пород и погрузку разрушенной массы на конвейер

	
	Бурить шпуры

	
	Устанавливать анкерную крепь

	
	Устанавливать металлические крепления

	
	Устанавливать распорные и откосные стойки, временную крепь

	
	Переустанавливать упорные стойки

	
	Выбивать стойки, мешающие движению машины

	Необходимые знания
	Параметры горных выработок (ширина, высота)

	
	Технические характеристики работы машин на основании показателей контрольно-измерительных приборов

	
	Техническую документацию на ведение горных работ 

	
	Основные схемы отработки горных выработок

	
	Способы регулировки интенсивности орошения в зависимости от уровня запылённости забоя

	
	Системы пылеотсоса и орошения

	
	Системы управления ленточным перегружателем, скребковым и ленточным конвейерами при транспортировке горной массы

	
	Способы регулирования равномерности разрушения и транспортировки горной массы на поверхность

	
	Способы  бурения шпуров и перечень оборудования

	
	Виды, свойства, назначение креплений выработок

	
	Техническую документацию на крепление выработок

	
	Содержание и порядок заполнения документации на крепление и управление кровлей

	
	Требования, предъявляемые к порядку ведения работ по монтажу, демонтажу стоек

	Другие характеристики
	



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Механизированная выемка угля
	Код
	А/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Управление добычными комбайнами, выемочными механизированными комплексами и агрегатами, в том числе автоматизированными и с программным управлением

	
	Зачистка машиной дороги

	Необходимые умения
	Производить различные врубы врубовыми машинами в зависимости от горнотехнических требований и горно-геологических условий

	
	Раскреплять, передвигать, закреплять опорные балки и приводные головки струговых установок с помощью гидродомкратов

	
	Управлять системой орошения, предохранительными лебёдками и маслостанциями

	
	Осуществлять посадку щита на забой 

	
	Управлять шнеком, механизмом подачи скребковыми и ленточными перегружателями, при выемке угля

	
	Регулировать скорость подачи и глубину резания в зависимости от горно-геологических условий для обеспечения равномерности погрузки и транспортировки угля, отделённого от массива 

	
	Управлять гидравликой секции механизированной крепи

	
	Передвигать забойный конвейер

	
	Освобождать забойную дорожку от просыпавшейся горной массы 

	
	Определять шаг и порядок передвижки секций механизированной крепи

	Необходимые знания
	Способы вырубки верхнего «кутка»

	
	Типы крепления

	
	Схемы работы горных машин в очистном забое

	
	Виды эмульсий гидросистем крепи

	
	Свойства и поведение горных пород при выемке угля

	
	Предельно допустимые показатели концентрации метана в призабойном пространстве 

	
	Способы регулировки интенсивности орошения в зависимости от уровня запылённости забоя

	
	Системы пылеотсоса и орошения

	
	Назначение и характеристики гидрофицированной крепи, накатника, сетки агрегата

	
	Технические параметры уровня шума и запыленности в зависимости от скорости, глубины резанья и горно-геологических условий механизированной выемки

	
	Характеристики пласта: сопротивляемость угля резанию; угол падения пласта; мощность пласта; свойства пород кровли и структура массива; строение пласта; наличие геологических нарушений

	
	Требования документации на ведение работ механизированным комплексом

	
	Устройство забойного конвейера

	
	Принципы работы забойного конвейера

	
	Правила забойного эксплуатации

	
	Меры безопасности при работе забойного конвейера

	
	Факторы, влияющие на эффективность зачистки машиной дорожки

	
	Показатели устойчивости кровли

	
	Способы управления кровлей

	Другие характеристики
	





3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Проведение технического обслуживания и ремонта горных выемочных машин
	Код
	В
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Машинист горных выемочных машин 6-го разряда




Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
Среднее профессиональное образование - программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Опыт практической работы
	Не менее шести месяцев практической работы по выполнению работ обобщенной трудовой функции 3.1.



	Особые условия допуска к работе 
	Мужчины не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие III и выше группы по электробезопасности 
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда
Прохождение инструктажей по промышленной безопасности и применению средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа 

	Другие характеристики
	



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8111
	Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования

	ЕТКС 
	§40
	Машинисты горных выемочных машин 6-го разряда

	ОКПДТР
	102147
	Машинисты горных выемочных машин 

	Перечни СПО 
	21.01.15
	Электрослесарь подземный



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Техническое обслуживание 
	Код
	В/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Закрепление горных выемочных машин и кровли над ней перед началом технического обслуживания 

	
	Очистка горной выемочной машины от грязи и пыли

	
	Доставка отдельных частей и узлов, деталей обслуживаемых машин и применяемого оборудования

	
	Диагностика систем, частей, деталей и узлов горных выемочных машин

	Необходимые умения
	Крепить выработку в месте закрепления горных выемочных машин для проведения технического обслуживания

	
	Выявлять и устранять неисправности горных выемочных машин и применяемого оборудования 

	
	Устанавливать предохранительные крепи

	
	Соблюдать нормы очистки горной выемочной машины от грязи и пыли

	
	Осуществлять погрузку, перемещение и разгрузку грузов

	
	Управлять специализированным оборудованием погрузки, перемещения, разгрузки

	
	Производить смазку узлов и деталей горных выемочных машин

	
	Проверять уровень технических жидкостей в трубомуфтах, маслостанциях, маслобаках, редукторах

	
	Производить доливку технических жидкостей в турбомуфты, маслостанции, маслобаки, редукторы

	
	Определять и устранять перегрев систем, частей, узлов горных выемочных машин  

	
	Производить замену зубков, резцов

	
	Заполнять журнал учета технического обслуживания

	Необходимые знания
	Виды технического обслуживания

	
	Регламенты по видам технического обслуживания

	
	Требования к установке предохранительной крепи

	
	Способы монтажа предохранительной крепи

	
	Нормативные документы по очистке горной выемочной машины от грязи и пыли

	
	Перечень последствий несоблюдения норм по очистке горных выемочных машин от грязи и пыли: засорение фильтров; перегрев двигателя; поломка электроники; воспламенение отложений пыли

	
	Методы борьбы с пылью: орошение; пылеподавление; подавление пыли пеной

	
	Устройство и принцип работы приспособлений для очистки горных выемочных машин

	
	Виды, правила, способы и средства строповки грузов

	
	Технические характеристики и правила управления специализированным оборудованием (талями, лебёдками) погрузки, перемещения, разгрузки

	
	Виды смазочных материалов

	
	Системы смазки обслуживаемых машин и механизмов

	
	Нормы технических жидкостей для работы горных выемочных машин в штатном режиме

	
	Причины перегрева систем, частей, узлов горных выемочных машин и способы его устранения

	
	Типы зубков, резцов и требования, предъявляемые к их качеству  

	
	Правила ведения журналов учета технического обслуживания

	Другие характеристики
	




3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Ремонт  
	Код
	В/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Осмотр систем, частей, деталей и узлов горных выемочных машин на предмет исправности

	
	Замена неисправных систем, частей, деталей и узлов горных выемочных машин

	
	Демонтаж (монтаж) гидравлической системы

	
	Ревизия гидросистемы, систем пылеподавления и охлаждения

	
	Пробный запуск горных выемочных машин

	
	Наладка горных выемочных машин перед началом работы после ремонта

	Необходимые умения
	Определять неисправность систем, частей, деталей и узлов визуальным осмотром

	
	Выявлять неисправность систем, частей, деталей и узлов с помощью специальных инструментов

	
	Применять ручные, гидравлические съемники, пневмо-инструмент 

	
	Менять рукава, насосы, фильтры, предохранительные клапана, гидравлические замки

	
	Производить очистку форсунок орошения

	
	Проверять целостность контуров систем охлаждения узлов

	
	Производить очистку и замену фильтров

	
	Проверять целостность, герметичность  и давление гидросистемы

	
	Производить регулировку давления гидросистемы

	
	Менять уплотнительные кольца

	
	Производить регулировку, протяжку, настройку параметров работы узлов

	
	Проверять работу гидравлической системы, системы пылеподавления, системы орошения

	
	Проверять блокировки очистного комбайна: защиты от выдергивания силового кабеля; газовой защиты; взрывозащитного орошения; аварийного отключения; звуковой сигнализации

	
	Проверять блокировки проходческого комбайна: аварийного отключения; газовой защиты; взрывозащитного орошения; системы отключения исполнительного органа; звуковой сигнализации

	
	Заполнять журналы учета ремонтов

	Необходимые знания
	Виды ремонтов, графики и сроки их проведения

	
	Методы диагностики систем и узлов оборудования с применением контрольно-измерительных приборов и инструментов

	
	Требования и порядок ведения работ по видам ремонтов

	
	Сроки износа отдельных частей, деталей и узлов

	
	Порядок ведения работ по монтажу ( демонтажу) отдельных частей, деталей и узлов

	
	Руководство по эксплуатации горных выемочных машин

	
	Электрослесарное дело в объёме электрослесаря подземного 3-его разряда

	
	Способы демонтажа, очистки и монтажа фильтрующих элементов и форсунок орошения 

	
	Методику замера, методы измерения и правила настройки рабочего давления гидросистемы

	
	Признаки и методы выявления утечек рабочей жидкости гидроситемы

	
	Типы, размеры, материалы уплотнительных колец

	
	Способы замены уплотнительных колец

	
	Технические характеристики параметров работы узлов горных выемочных машин в зависимости от горных условий

	
	Основы электротехники, автоматики и гидравлики

	
	Назначение, виды и характеристики технических жидкостей

	
	Руководство по эксплуатации очистного комбайна

	
	Руководство по эксплуатации проходческого комбайна

	
	Правила ведения журналов учета ремонтов

	Другие характеристики
	



[bookmark: _Toc143792673]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Совет по профессиональным квалификациям в угольной промышленности

	Председатель Совета по профессиональным квалификациям в угольной промышленности 
Нургалиев Зуфир Анасович



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1 
	АО ХК «СДС-Уголь»
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